**ALARMAS**

**ALARMAS SERIE MAX**

Activación automática con seguros.

Activación con exclusión de puertas.

Activación con exclusión de puertas y sensor de impactos.

Activación y desactivación silenciosa.

Abrir cajuela (segundo canal)

Bloqueo de motor (relevador no incluido)

Función de pánico

Tercer canal-salida de claxon

Localizador de vehículo

Desactivación de emergencia

Control de seguros eléctricos con ignición

Entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona

Pulso de abrir seguros. Un pulso/Doble pulso

Pulso de cerrar seguros. Un pulso/Doble pulso

Anti-asalto por puertas

Anti-asalto por ignición

Modo de valet por medio del control remoto

Programación hasta 3 controles remotos

**ALARMAS SERIE PREMIER (PS-101, PS-102 Y PS-103)**

Activación automática con seguros.

Activación con exclusión de puertas

Activación con exclusión de puertas y sensor de impactos

Activación y desactivación silenciosa

Abrir cajuela (segundo canal)

Tercer canal (funciones programables)

Bloqueo de motor (relevador no incluido)

Función de pánico

Localizador de vehículo

Desactivación de emergencia

Control de seguros eléctricos con ignición

Entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona

Pulso de abrir seguros. Un pulso/Doble pulso

Pulso de cerrar seguros. Un pulso/Doble pulso

Anti-asalto por puertas

Anti-asalto por ignición

Anti-asalto de presencia programable a través de una

tabla de funciones

Modo de valet por medio del control remoto

Programación hasta 3 controles remotos

Programación para pulso (-) de cuartos.

**ALARMAS SERIE ULTRA (US-10-100)**

Controles remoto 4 botones

Programación de hasta 4 controles

3 Modos de activación de la función anti asalto

Bloqueo electrónico de encendido en modo armado

Armado automático (Función programable)

09 Funciones programables por medio del control remoto

Rearmado automático (Función programable)

Salida para 3er canal (Programable)

Apertura remota del maletero eléctrico

Aviso de puerta abierta mientras conduce

Desarmado permanente (Modo valet)

Función pánico

Sensor de impacto con pre aviso

localizador del vehículo

Programación de controles remoto mediante el valet

protegido del vehículo

Programación de doble pulso para seguros eléctricos

Programación para salida de claxon.

**AUDIOBAHN-MOTO1 (falta)**

Alarma para Motocicletas

2 Controles

Unidad Principal

Sirena tipo piezo

Kit de Instalacion

Temperatura: -40°~85°C

Consumo: ≥20mA

Frecuencia: 315 MHz

Voltaje: 12V DC

**AI-30 (falta)**

Inmovilizador para Automóvil

2 Controles

Unidad Principal

Kit de Instalación

Temperatura: -40°~85°C

Voltaje: < 20 mA

Distancia: 20 mts.

**ACCESORIES (falta)**

**APWM-2**

Modulo eleva vidrios para 2 Ventanas

**APWM-4**

Modulo eleva vidrios para 4 Ventanas

**AU-2WKSB**

ALZACRISTAL PARA DOS VENTANAS

**AU-4WKSB**

ALZACRISTAL PARA 4 VENTANAS

**STAR LINE**
Opción de programar hasta 4 transmisores LCD.
Iconos en el control remoto LCD para interpretar las alertas de la alarma.
Frecuencia de transmisión 433Mhz.
Modo de ahorro de batería del control remoto.
4 formas de anti asalto, por puerta, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor.
Corta corriente incorporado en la unidad de la alarma.
Localizador por transmisor LCD.
Función del turbo timer con tiempos (Programables).
Salida de luces exteriores con selector de polaridad (negativa y positiva).
Salida temporizada para módulo eleva vidrios (Programable).
Interface de bloqueo central incorporado.
Sensor de golpes con disparo y Pre-avisos excluible por transmisor LCD.
Línea de pulsador de capó.
Dome light o luz de cortesía (Programable).
Funciones programables por control remoto.

**ELITE 2W**
Frecuencia de transmisión 433Mhz.
4 formas de anti asalto, por puerta, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor.
Corta corriente incorporado en la unidad de la alarma.
Función del turbo timer con tiempos (Programables)
Activación y desactivación silenciosa por transmisor LCD
Salida negativa canal 2 (abre baúl eléctrico)
Salida negativa canal 3 módulos opcionales (Programable)
Salida de luces exteriores con selector de polaridad (negativa y positiva)
Salida temporizada para módulo elevavidrios (Programable)
Interface de bloqueo central incorporado
Sensor de golpe con disparo y Pre-avisos excluible por transmisor LCD
Dome light o luz de cortesía (Programable)
Funciones programables por control remoto