**AMPLIFICADORES**

**SERIE ETERNAL**

**A2900E**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES

MAXIMA POTENCIA 1,500 WATTS

50WX2 @ 4 OHMS

75WX2 @ 2 OHMS

**A41200E**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES

MAXIMA POTENCIA 2,400 WATTS

60WX4 @ 4 OHMS

180WX4 @2 OHMS

**AC900.2**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES

MAXIMA POTENCIA 1,500 WATTS

50W RMS X 2 @ 4 OHMS

150 W RMS X 1 BRIDGED.

**AC1200.4**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES

MAXIMA POTENCIA 2,400 WATTS

60W RMS X 4 CANALES. 180W RMS X 2 BRIDGED.

**SIN SERIE**

**A11000X**

AMPLIFICADOR CLASE "D"

MAXIMA POTENCIA 2,200 WATTS

ESTABLE A 1OHM 300X1 @ 4OHMS/500X1 @ 2OHMS/ 800X1 @ 1 OHM

**A2500W**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES

MAXIMA POTENCIA 1,500 WATTS

50 W RMS X 2. 4 OHMS. 150 W RMS X 1 BRIDGED.

**A4900W**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES

MAXIMA POTENCIA 2,400 WATTS

60 W RMS X 4. 4 OHMS. 180 W RMS X 2 BRIDGED.

**SERIE MURDER**

**AA2000X**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES.

MAXIMA POTENCIA: 1,800 WATTS

60 W RMS X 2 . 4 OHMS. 180 W RMS X 1 BRIDGET.

**AA4000X**

AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES.

MAXIMA POTENCIA 2,400 WATTS

60 W RMS X 4. 4 OHMS. 180 W RMS X 2 BRIDGED.

**AA17000X**

AMPLIFICADOR CLASE "D"

MAXIMA POTENCIA 3,500 W PMPO.

420 W RMS X 1. 4 OHMS. 1020 W RMS X 1. 1 OHMS.

**DUB**

**DUB6004**

AMPLIFICADOR A/BMOSFET 4 CANALES

60W RMS X 4

90W RMS X 4

180W RMS X 2 BRIDGED

LED INDICADOR DE PROTECCION Y ENCENDIDO

PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECALENTAMIENTO

**DUB5002**

AMPLIFICADOR MOSFET 2 X 1500 @ 2 OHMS / LED INDICADOR DE PROTECCION Y ENCENDIDO/ PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECALENTAMIENTO

**ROCKSTAR**

**RST-2500**

AMPLIFICADOR 2 CANALES. 35W RMS x 2 CANALES. 100W RMS x 1 BRIDGED. ESTABLE: 2 OHMS . MAX. POTENCIA: 1150 W PMPO

**RST-4800**

AMPLIFICADOR 4 CANALES 35W RMS x 4 CANALES. 100W RMS x 2 BRIDGED. ESTABLE: 2 OHM. MAX. POTENCIA: 1800W PMPO