**BASS DRIVER**

**ABD40J**

Procesador de Bajos

Máximo Nivel de Entrada 15V RMS

Máximo Nivel de Salida 13.5V Pico

Respuesta de Frecuencia 10Hz-100 kHz; +/-1dB

Distorsión Armónica Total 0.003%

Rechazo de Entrada de Ruido Balanceado >60 dB

Impedancia/Entrada 10kohm

Impedancia/Salida 150 ohm

Fuente de Energía PWM

Poder de Extracción 150 mA

Fusible Recomendado