**SPEAKERS**

**AUDIOBAHN**

**BOCINAS ETERNAL SERIES**

**AS654E**

Juego de Bocinas 6.5” 3 VIAS

MAX POTENCIA 400W

MAX POTENCIA POR PAR 800W

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**AS684E**

Juego de Bocinas 6x8” 3 VIAS

MAX POTENCIA 400W

MAX POTENCIA POR PAR 800W

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**AS694E**

Juego de Bocinas 6x9” 3 VIAS

MAX POTENCIA 500W

MAX POTENCIA POR PAR 1000W

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 45-20KHz

**BOCINAS SERIE IMMORTAL**

**AS3.5i**

Bocina 3.5” 4 Vías

Max. Potencia 200 Watts

Max. Potencia por par: 400 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 120-20KHz

**AS4i**

Bocina 4” 4 Vías

Max. Potencia 200 Watts

Max. Potencia por par: 400 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 100-20KHz

**AS4.6i**

Bocina 4x6” 4 Vías

Max. Potencia 200 Watts

Max. Potencia por par: 400 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 100-20KHz

**AS5.25i**

Bocina 5.25” 4 Vías

Max. Potencia 350 Watts

Max. Potencia por par: 700 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 80-20KHz

**AS6.5i**

Bocina 6.5” 4 Vías

Max. Potencia 400 Watts

Max. Potencia por par: 800 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**AS6.9i**

Bocina 6x9” 5 Vías

Max. Potencia 450 Watts

Max. Potencia por par: 900 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 45-20KHz

**AS6.8i**

Bocina 6x8” 4 Vías

Max. Potencia 400 Watts

Max. Potencia por par: 800 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**BOCINAS SERIE Y**

**AT68Y** 3 VIAS

Tweeter Domo con Crossover

Max. Potencia: 30 W

**AT65**

Tweeter Domo con Crossover

Max. Potencia: 25 W

**AS40Y**

Bocina 4” 2 vías

Max. Potencia: 150 Watts

Max. Potencia por par: 300 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 140-20KHz

**AS46Y**

Bocina 4x6” 2 vías

Max. Potencia 170 Watts

Max. Potencia por par: 340 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 140-20KHz

**AS65Y**

Bocina 6.5” 3 Vías

Max. Potencia 200 Watts

Max. Potencia por par: 400 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 70-20KHz

**AS62Y**

Bocina 6.5” 2 Vías

Max. Potencia 180 Watts

Max. Potencia por par: 360 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 100-20KHz

**AS68Y**

Bocina 6.8” 3 Vías

Max. Potencia 380 Watts

Max. Potencia por par: 760 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 80-20KHz

**AS69Y**

Bocina 6x9” 3 Vías

Max. Potencia 400 Watts

Max. Potencia por par: 800 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 55-20KHz

**AS6530**

Juego de bocinas 6.5” Slim 2 Vías

Max. Potencia 180 Watts

Max. Potencia por par: 360 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 80-20KHz

**ABC600Y**

Set de Medios 6.5”

Max. Potencia 300 Watts

Max. Potencia por par: 600 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 60-20KHz

**ABC6002Y**

Set de Medios 6.5”

Max. Potencia 380 Watts

Max. Potencia por par: 760 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

**BOCINAS SERIE MURDER**

**AS31M**

JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VIAS

Max. Potencia 240 Watts

Max. Potencia por par: 480 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 120-20KHz

**AS46M**

JUEGO DE BOCINAS 4X6" 2 VIAS

Max. Potencia 300 Watts

Max. Potencia por par: 600 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 100-20KHz

**AS62M**

JUEGO DE BOCINAS 6.5" 2 VIAS

Max. Potencia 500 Watts

Max. Potencia por par: 1,000 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**AS68M**

JUEGO DE BOCINAS 6X8" 2 VIAS

Max. Potencia 550Watts

Max. Potencia por par: 1,100 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**AS69M**

JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VIAS

Max. Potencia 700 Watts

Max. Potencia por par: 1,400 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 45-20KHz

**ABC600M**

SISTEMA DE COMPONENTES 6.5"

Max. Potencia 600 Watts

Max. Potencia por par: 1,200 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**BOCINAS DUB**

**DUB-240**

JUEGO DE BOCINAS 4" 2 VIAS

Max. Potencia:                          150 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 65-20KHz

**DUB-525**

JUEGO DE BOCINAS 5.25" 2 VIAS

Max. Potencia 175 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 55-20KHz

**DUB-265**

JUEGO DE BOCINAS 6.5" 2 VIAS

Max. Potencia 240 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 45-20KHz

**DUB-268**

JUEGO DE BOCINAS 6X8" 2 VIAS

Max. Potencia 240 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 45-20KHz

**DUB-369**

JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VIAS

Max. Potencia 350 Watts

IMPEDANCIA 4 OHMS

FRECUENCIA 35-20KHz