**ECUALIZADORES**

**AUDIOBAHN**

**AEQ7**

ECUALIZADOR IN-DASH Y PRE-AMPLIFICADOR

7 BANDAS

FRECUENCIA AJUSTABLE DEL SUBWOOFER

ACTIVIDAD DE GANANCIA DE PRE-AMPLIFICADOR CON ENTRADA SENSIBLE DE AJUSTE

GANANCIA DE VOLUMEN 8 VOLT RMS

CONTROL DE SENSIBILIDAD PARA ENTRADA DE DVD

ENTRADA RCA PARA CONECTORES DORADOS

SELECCIONADOR DE ENTRADA PRINCIPAL PARA DVD

**AEQ6J**

**DUB**

**DUB-5EQ**

ECUALIZADOR GRAFICO 5 BANDAS. PRE - AMPLIFICADO.

MAXIMA SALIDA DE VOLTAJE: 7V RMS