**KIT INSTALACION**

**AUDIOBAHN**

**AKIT-4G**

Kit de instalación calibre 4 AUDIOBAHN

20ft. Cable de corriente calibre 4

4ft. Cable de corriente para tierra calibre 4

20ft. Cable para bocina calibre 18

20ft. Cable para woofer calibre 18

20ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible ANL resistente al agua

1 Fusible ANL 100A

20.6” manguera para cable negra

2 terminales de anillo calibre 4

2 terminales de horquilla calibre 4

5 terminales de horquilla calibre 14-16

1 Ojal cortafuegos calibre 4

2 conectores zapata calibre 18-22

1 Conector de tope calibre 4

4 terminales hembra

3 tornillos

**AKIT-8G**

Kit de instalación calibre 8 AUDIOBAHN

20ft. Cable de corriente calibre 8

4ft. Cable de corriente para tierra calibre 8

17ft. Cable para bocina calibre 16

20ft. Cable para woofer calibre 18

20ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible AGU resistente al agua

1 Fusible AGU 60A

20.6” manguera para cable negra

2 terminales de anillo calibre 8

2 terminales de horquilla calibre 8

5 terminales de horquilla calibre 14-16

1 Ojal cortafuegos calibre 8

2 conectores zapata calibre 18-22

1 Conector de tope calibre 8

4 terminales hembra

3 tornillos

**AKIT-10G**

Kit de instalación calibre 10 AUDIOBAHN

20ft. Cable de corriente calibre 10

3ft. Cable de corriente para tierra calibre 10

16ft. Cable para woofer calibre 18

18ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible AGU resistente al agua

1 Fusible AGU 60A

20.4” manguera para cable negra

2 terminales de anillo

7 terminales de horquilla

1 Conector de tope calibre 4

4 terminales hembra

1 conector de tope calibre 10

3 tornillos

1 ojal cortafuegos 10GA

**AUDIMAX**

**KIT-4G**

Kit de instalación calibre 4 AUDIMAX

20ft. Cable de corriente calibre 4

4ft. Cable de corriente para tierra calibre 4

20ft. Cable para bocina calibre 18

20ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible ANL resistente al agua

1 Fusible ANL 100A

20.6” manguera para cable negra

2 terminales de anillo calibre 4

2 terminales de horquilla calibre 4

5 terminales de horquilla calibre 14-16

1 Ojal cortafuegos calibre 4

2 conectores zapata calibre 18-22

1 Conector de tope calibre 4

4 terminales hembra

3 tornillos

**KIT-8G**

Kit de instalación calibre 8 AUDIMAX

20ft. Cable de corriente calibre 8

4ft. Cable de corriente para tierra calibre 8

17ft. Cable para bocina calibre 16

20ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible AGU resistente al agua

1 Fusible AGU 60A

20.6” manguera para cable negra

2 terminales de anillo calibre 8

2 terminales de horquilla calibre 8

5 terminales de horquilla calibre 14-16

1 Ojal cortafuegos calibre 8

2 conectores zapata calibre 18-22

1 Conector de tope calibre 8

4 terminales hembra

3 tornillos

**KIT-10G**

Kit de instalación calibre 10 AUDIMAX

20ft. Cable de corriente calibre 10

3ft. Cable de corriente para tierra calibre 10

18ft. Cable RCA

6ft. Separador de cable negro

1 Portafusible AGU resistente al agua

1 Fusible AGU 60A

2 terminales de anillo

7 terminales de horquilla

1 Conector de tope calibre 4

4 terminales hembra

1 conector de tope calibre 10

3 tornillos

1 ojal cortafuegos 10GA